제 안 요 청 서

2025.  9.

제주대학교 공과대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................3 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................4 page

3.5 설치.................................................................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

3.9 시운전............................................................................................................................................4 page

3.10 보증..............................................................................................................................................4 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: 2025학년도 공과대학 추경 실험실습기자재(회전식진탕기 등 14종) 구매

○ 사업예산: 금104,708,000원

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 회전식진탕기 등 (장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 공과대학 내 지정장소

○ 계약기간: 계약후 90일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 자체 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 회전식진탕기(세부품명번호 : 4110381101)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

1.5 제출방식(국가종합전자조달시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서 및 붙임(3,4)서류 각1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 기업신용평가서 1부 ② 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 공과대학 행정실 김계돈(064-754-3603)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
2. 품질 및 기술 신뢰도	o 해당 사업과 제시된 장비의 적합성 o 제품 성능의 우수성 o 제품 구성의 적정성, 안정성, 효율성	붙임 3 작성 및 자체 서식
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증을 위한 부품수급의 용이성 o 장애 발생 시 긴급 A/S 대응 방안 (연락 체계, 대응시간, 인력 투입 등) o 시스템 하자보증 및 인력운영 계획(1년간 하자보증 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시(교육훈련 계획, 방법 및 내용 등)	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 6인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관의 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 납품 및 현장 설치 등

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

-  - 동 장비의 설치 완료 및 하자담보책임기간 완료 후 본 장비에 대한 지식재산권은 우리 기관과 납품업체가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 하며, 이와 관련한 사항은 (계약예규) 물품 구매(제조) 계약일반조건에 따릅니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 장비의 하자 담보 기관내에는 적정 교육 이수 완료 인력이 제주도 내 상주 하여, 야간, 주말 등 긴급 A/S 발생에 대응할 수 있도록 조치 하여야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품 가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	세 부 품 명	단위	수량
01	4110381101 (22562810)	회전식진탕기	SET	1
A. 특징 시료의 혼합 시 튜브나 플레이트 내 용액이, 원형 회전운동으로 빠르고 잘 제어되며 효과적으로 혼합되어야 합니다 (2DMix control, 독특한 이차원적 혼합 기술) 혼합 시 시료가 용기의 뚜껑 부분에 묻지 않아 샘플 간 교차 오염을 방지할 수 있어야 한다 (엎질러짐 방지 기술, Anti-spill technology) 온도 조절 시 블록 간 온도의 균일성과 정확성이 높아, 결과에 재현성이 있어야 한다 (Block의 탁월한 온도 제어 능력) 실험 결과를 신속하게 얻기 위하여, 블록의 온도 조절이 빨라야 한다 (빠르고 정확한 가열 속도, Max. heating rate : 11 ℃/min) 작동 시 별도의 물 사용이 없어, 샘플 간 교차 오염의 위험이 적어야 한다 (건식 배양 기술) 실험자의 안전을 위하여, 작업 시 열로 인한 화상의 위험이 없어야 한다 (안전하게 잡을 수 있고 손의 화상 위험이 없는 단열 SmartBlock) 24개의 1.5mL tube를 한번에 처리할 수 있어야 한다 (1.5mL tube 전용 Fixed block, 최대 24개 가능) 실험자와 작업 환경을 보호할 수 있는 작동이 되어야 한다 (매우 조용하고 진동이 없는 작동) 자주 쓰는 특정 온도를 간단한 key를 이용하여 신속하게 설정할 수 있도록 편리해야 한다 (37 ℃, 42 ℃, 56 ℃, 95 ℃, temp off, 5개 종류의 별도 온도 설정 key 존재) 온도 설정이 없어도, 혼합 기능만을 이용할 수도 있어야 한다 (온도 설정 중 temp off 설정) 작업 중 임의로 parameter를 변동할 수 없도록 설정하여, 안정적으로 작업할 수 있어야 한다 (Key lock 설정 가능) 온도 조절 시 샘플의 증발로 인한 튜브 뚜껑과 벽면에 생기는 응축 현상을 방지하여, 시료의 농도를 일정하게 유지하고, 샘플 간 교차 오염의 발생을 줄일 수 있어야 한다 (ThermoTop®, condens.protect® 기술) 본체에 연결하여 SmartBlock과는 별개로 온도를 조절할 수 있는 액세서리가 있어, 추가적인 온도 조절 및 혼합이 가능해야 한다 (SmartExtender, 최대 12개 1.5ml tube 추가 사용 및 최대 110℃ 까지 설정 가능) 본체와 연결하는 액세서리들은 별도의 케이블 없이 연결되고 인식되어, 간편한 사용이 가능해야 한다 (SmartBlock, ThermoTop, Smart Extender) B. 규격 회전 수 범위 : 300 ~ 1,500 RPM 온도 조절 범위 : 상온+ 4 ℃ ~ 100 ℃ 최소/최대 온도 세팅 : 1 ℃/100 ℃ 최대 온도 정확도 : ±0.5 ℃ 최대 가열 속도 : 11 ℃/min 혼합 회전 직경 : 3 mm 특정 온도 설정 key : 5개(37 ℃, 42 ℃, 56 ℃, 95 ℃, temp off) Short mix key : Yes 입력 전압 : 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 전력소모량 : 200 W 규격 (W x D x H cm) : 20.6 x 30.4 x 17.0 cm 무게 : 6.3 kg C. 구성 본체 (블록 기본 장착) : 1 set 사용자 매뉴얼 (영문) : 1 ea D. 비고 1) 제품하자담보책임기간 : 2년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 식품생명공학과 요구자 성명 : 박은진 연락처 : 064-754-3612 성명 : 강호정 연락처 : 064-754-3610 납품장소 : 공대1호관 식품위생학실험실(7222호) ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	품 명	단위	수량
02	4110150401 (25909964)	균질기	SET	1
A. 특징 1. 강력한 초음파에너지를 이용하여 물질분산에 이용할 수 있어야 한다. 2. 7인치 컬러 터치 스크린 및 LED 조명이 내장되어 있어야 한다. 3. 용량에 따라 다양한 모델 및 Probe 선택이 가능해야 한다. ( 0.1-500ml, 0.1-700ml, 1-1,000ml, 1-1,200ml) 4. 0 -100 ℃ 의 온도 작동 기능이 있어야 한다. 5. 전동 리프트 기능으로 샘플 위치 조정을 쉽게 할 수 있어야 한다. 6. Sound Box와 세트로 소음 방지가 가능해야 한다. 7. 과열, 과부하 및 시간 알람 기능 탑재되어 있어야 한다. B. 규격 1. Ultrasonic Processor 1) Power : 6.5~650W Adjustable 2) Mixing capacity(ml) : 0.1~500 ml 3) Dimensions : (H x W x D) : 427 x 340 x 168 mm 4) Weight : 11 kg 2. Sound Box 1) Dimensions : (H x W x D) : 320 x 320 x 520 mm 2) Weight : 13 kg 3. Control mode 1) MCU+TFT touch 4. Probe 1) Tip diameter : 6 mm Probe 2) Processing capability : 10 ml to 100 ml 5. 전원 : 220V, 50/60Hz C. 액세서리 1. 6 mm Probe 2. Sound Box D. 비 고 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품 업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 식품생명공학과 요구자 성명 : 김현정 연락처 : 064-754-3614 성명 : 강호정 연락처 : 064-754-3610 납품장소 : 공대1호관 식품화학실험실(7224호) ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	세 부 품 명	단위	수량
03	4110440401 (22982181)	저온BOD배양기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 온도제어범위 +0 oC 에서 +70 oC 2. 정밀한 PID 콘트롤러는 온도를 0.1℃ 단위로 제어 3. 공기역학적 설계된 챔버 내부의 공기를 순환시켜 균일한 온도 유지 4. 가열히터, 증발기, 순환팬이 뒤벽면에 위치하여 액체흘림으로 인한 오염 방지 및 고장이 적음 5. 공냉식 밀페형 콤프레서를 사용한 냉동시스템 6. 디지털 마이크로프로세서 PID 콘트롤러 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 챔버용량 : 100 리터 2. 내부규격 (W x D x H mm) : 450 x 450 x 500 3. 외부규격 (W x D x H mm) : 630 x 690 x 920 4. 내부유리도어규격 (W x H mm) : 461 x 677 5. 선반위치 (25mm 간격) : 16 개 6. 포함선반수량 : 2 개 7. 가열방식 : 강제대류식 8. 냉각방식 공냉식 밀페형 콤프레서 9. 제어온도범위 : +0 oC ~ +70 oC, 0.1 oC 제어 10. 제어정밀도 : 20.0 oC 기준 ±0.2 oC 11. 온도분포도 : 20.0 oC 기준 ±0.5 oC 12. 콘트롤러 : 타입 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 13. 디스플레이 : 고해상도 그래픽 LCD 디스플레이 14. 콘트롤판넬 : UV 코팅 폴리카보네이트 15. 사용자 인터페이스 : 라이트 내장 정전식 터치버튼, 푸쉬기능 인코더 조그 다이얼 16. 온도제어로직 : 3 구간 PID 제어알고리즘, 온도보정 1점 온도보정기능 ,3점 온도보정기능 17. 온도해상도 : 0.1 oC 18. 정지타이머 : 최대 99 hr 59 min / 1분 단위 설정 19. 예약타이머 : 최대 99 hr 59 min / 1분 단위 설정 20. 온도센서 : CLASS A PT-100 Ω Sensor 21. 재 질 : 본체 SPCC 철판 분체도장 22. 챔버 : 스테인레스 스틸 304 23. 내부도어 : T 5 mm 강화유리 24. 전 원 : 공급전원 220 ± 10% VAC. 주파수 50 / 60Hz 25. 히터용량 : 700 W 26. 소비전력 : 1.3 kW 6.0 amp Ⅲ. Accessories (악세사리) Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 식품생명공학과 요구자 성명 : 천지연 연락처 : 064-754-3615 성명 : 강호정 연락처 : 064-754-3610 납품장소 : 공대1호관 식품가공공정실험실(7225호) ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물 품 구 매 규 격 서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	세 부 품 명	단위	수량
04	41102923 (25636518)	체세포수측정기	SET	1
A. 특 징 1. 세포 계수기는 작업대용 자동 이미지 기반 세포 계수기로서 최신 광학 및 이미지 분석 소프트웨어를 사용 2. 혁신적인 설계로 수동 세포 계수의 최고 품질과 자동 이미지 기반 세포 계수의 품질이 결합 3. 세포 계수기는 표준 트리판블루(Trypan blue) 기법을 이용하여 세포 농도 및 생존력(생, 사, 총 세포)을 정확하고 정밀하게 측정 가능할 것 4. 세포 계수기 시스템은 몇 분 내로 설치가 가능하며 최소한의 교육으로 이용할 수 있을 것 5. 세포 계수기는 표준 계수 챔버 또는 고객 제공 혈구 계수기를 사용하여 세포 시료를 분석할 수 있을 것 6. 세포 시료의 이미지는 클라우드에 있는 이미지를 CytoSMART™ 클라우드 앱에서 분석하여 얻을 수 있을 것 7. 정교한 이미지 분석 알고리즘으로 몇 초 내로 세포 수를 정확하게 산출할 것 8. 세포 농도는 결과 페이지에서 바로 확인하거나 나중에 CytoSMART™ 커넥트에서 확인할 수 있을 것 B. System configuration(장비 구성) 1. 주장비 ---------------------------------------------------------------- 1SET 1) 세포 계수기 2. 액서사리 -------------------------------------------------------------- 1SET 1) 사용 매뉴얼 ------------------------------------------------------------ 1EA 2) 계수 챔버용 어댑터 ------------------------------------------------------ 1EA 3) 계수 챔버 및 커버 슬립 --------------------------------------------------- 2EA 4) 라이선스 키 ------------------------------------------------------------ 1EA C. Performance and Specification(성능 및 사양) 1. 주장비(세포 계수기) 1) 계수 범위 : 5 x 104~1 x 107개/mL 2) 계수 범위 : 10~70µm 3) 최소 시스템 요건 : 윈도우® 10 컴퓨터와 인터넷 접속, 2.4GHz i5 CPU, 4GB의 RAM, 128GB의 드라이브 여유 공간, USB 3 연결, 인터넷 연결 4) 무게 : 1.0kg 5) 공급 전력 : AC 100~240V, 2A, 10W, 50/60Hz 6) 시계 : 2.0 x 1.5mm 7) 확대 : 200X 8) 이미지 해상도 : 2048 x 1536픽셀 9) 내보내기 파일 형식 : PNG 10) 광원 : LED 11) 카메라 : 5MP CMOS 12) 광학 필터 : 광학 필터 없음 13) 장치 규격(L×W×H) : 122 x 122 x 125mm 14) 데이터 저장 : 요청 시 가능 15) 작동 환경 : 5°C~40°C, 20%~95% 습도 16) 케이블 길이 : 750mm, 추가 USB 3 케이블로 연장 옵션 포함 2. 액서사리 1) 사용 매뉴얼 ------------------------------------------------------------ 1EA 2) 계수 챔버용 어댑터 ------------------------------------------------------ 1EA 3) 계수 챔버 및 커버 슬립 --------------------------------------------------- 2EA 4) 라이선스 키 ------------------------------------------------------------ 1EA D. Remarks(기타사항) 1. 설치 및 운용 교육은 제조사로부터 인증받은 엔지니어에 의해 무상 제공되어야 함. 2. 납품 업체는 시스템 고장 및 기술 지원을 위한 인력을 보유하고, 장애 발생 시 즉시 대응 하여야함. 3. 무상 유지보수: 설치 및 검수 후 1년 4. 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 5. 납기: 계약 후 90일 이내 6. 납품조건 : 현장설치도
요구 학과 : 식품생명공학과 요구자 성명 : 임종빈 연락처 : 064-754-3970 성명 : 강호정 연락처 : 064-754-8331 납품장소 : 공대1호관 바이오식품소재실험실(7230호) ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호

물품분류번호(10자리)

(식별번호)

세  부  품  명

단위

수량

05

4110300501

(23297546)

실험실용 초저온 냉동고

SET

1

Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

1. 빠른 쿨링 및 최적의 보관 온도로의 복구.

2. 안전 잠금 및 간편 잠금 해제가 가능한 자동문.

3. 빠른 잠금 및 잠금 해제를 위한 자동 진공 해제 구조

4. 독점 레시피, CFC 없는 냉매.

5. 온도 및 압축기 이상, 도어 열림 상태, 전압이상, 배터리 부족, 정전 등 알람 가능.

Ⅱ. Specification (세부규격)

용량		30L
온도범위		-86℃ ~ -50℃
콤프레샤		싱글타입, 밀폐타입
화면 제어장치		LED 디스플레이
랙 용량		10 ~ 15박스
챔버 사이즈 (W×D×H, mm)	내부규격	240 × 425 × 300
	외부규격	435 × 687 × 845
제품무게		52KG
소비전력		250W(220V)
외부재질		파워 코팅 강철판
내부재질		스테인레스 스틸(#304)
냉동 시스템		원 콤프레샤(비오존)
콘덴서 타입		검정 콘덴서 , 비핀 , 필터프리기구
냉매방식		CFC-Free 냉매
전압 및 코드 플러그		AC 22V , 60Hz
경고 및 알람		고온시 경고 , 전원차단

Ⅲ . Remarks  (비고)

1) 제품하자담보책임기간 : 1년

2) 납기 : 계약 후 90일 이내

3) 납품조건 : 현장설치도

4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 함(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담)

5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.

요구 학과 : 식품생명공학과

요구자 성명 : 이해원  연락처 : 064-754-3616

성명 : 강호정  연락처 : 064-754-3610

납품장소 : 공대1호관 식품생물공학실험실(7223호)

※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호

물품분류번호(10자리)

(식별번호)

품       명

단위

수량

06

41103701

(23002467)

저온순환식항온수조

SET

2

Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

▪ 열매체 저장을 위한 스테인리스 수조를 포함

▪ PID 컨트롤러를 통한 열매체 온도 제어

▪ 백금저항온도계를 통한 열매체 정밀 온도 측정

▪ 내장형 펌프를 통한 열매체 순환

▪ 내장형 히터를 통한 열매체 가열

▪ 컴프레서 및 열교환기를 통한 열매체 냉각 능력

▪ 단상 220V 전원 사용

▪ 수위센서로 수조 내 열매체 용량 자동 감지 및 과냉각 방지

▪ 과전류센서로 비정상적인 운전 시 전기 회로 보호

▪ 디스플레이 탑재로 타이머, 운전모드, 온도 컨트롤

Ⅱ. Specification (세부규격)

수조 용량	30 리터
수조 재질	스테인레스 스틸
온도 범위	5℃-90℃
온도 센서	PT-100Ω
히터 용량	2 kW
콤프레서 용량	1/2 HP
펌프 유량	15 LPM (무부하 시)
수위 센서	있음
과전류 센서	있음
온도 조절기	PID 컨트롤러
디스플레이	있음
전원	1 Phase, AC 220V, 60Hz

Ⅲ. Accessories (악세사리)

1. 본체	1 set

2. 수조 커버	1 ea

Ⅳ. Remarks  (비고)

1) 제품하자담보책임기간 : 1년

2) 납기 : 계약 후 90일 이내

3) 납품조건 : 현장설치도

4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담)

5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.

요구 학과 : 기계시스템공학과

요구자 성명 : 최종민   연락처 : 064-754-3623

성명 : 이원진   연락처 : 064-754-3710

납품장소 : 기계시스템공학과 지정장소

※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호

물품분류번호(10자리)

(식별번호)

품       명

단위

수량

07

40151551

(24985271)

기어펌프

SET

1

Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

▪ 펌프 헤드와 모터가 직접 연결되지 않아 누출이 전혀 없음

▪ 외부 자석과 내부 자석으로 구성된 마그네틱 커플링을 이용해 비접촉식으로 회전력을 전달함

▪ 기어의 회전 속도를 조절하여 정확하고 일정한 유량을 유지

▪ 정밀 유량 제어에 용이함

▪ 부식에 강한 재질로 만들어져 다양한 화학물질과 부식성, 유해성 액체에 대응 가능함

▪ 피스톤 식 펌프 대비 맥동이 없음

▪ 내구성이 길어서 유지보수 비용이 적음

Ⅱ. Specification (세부규격)

펌프 유량 범위	0-3 LPM
펌프 재질	스테인레스 스틸
전원	24 VDC
최대 압력 범위	5 bar
사용 온도 범위	0-90℃
회전수 제어 범위	200-4000 rpm

Ⅲ. Accessories (악세사리)

1. 본체	1 set

Ⅳ. Remarks  (비고)

1) 제품하자담보책임기간 : 1년

2) 납기 : 계약 후 90일 이내

3) 납품조건 : 현장설치도

4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담)

5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.

요구 학과 : 기계시스템공학과

요구자 성명 : 최종민   연락처 : 064-754-3623

성명 : 이원진   연락처 : 064-754-3710

납품장소 : 기계시스템공학과 지정장소

※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호 (10자리) (식별번호)	품 명	단위	수량
08	3912100402 (22264768)	삼상전원공급장치 (Three Phase Power Supply)	SET	2
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 교육을 목적으로 한 실험·실습장비여야 한다. (회전기기 - 1/4 hp으로 설계) 2. 전동기·발전기류는 실제 플랜트에서 쓰이는 대형기계의 특성(속도, 토크, 기동, 부하등)을 그대로 갖추고 있으며 각 고정자를 비롯한 회전자, 콘덴서, 브러쉬, 슬립링등의 부품 소자들이 노출 부착되어 회로의 구성과 결선이 용이하며, 관련 부품의 기능과 동작상태를 쉽게 파악할 수 있어야 한다. 3. 모든 전동기·발전기의 회전기기들은 하우징의 전후부가 개방되어 내부회로의 구성 및 동작상태가 관찰이 용이하므로 학생들의 이해력을 도와 학습효과를 극대화 할 수 있어야 한다. 4. 직류 전동기/발전기는 직권, 분권 및 복권 구성이 가능하도록 전기자, 분권계자 직권계자 권선의 접속 단자가 모듈 표면판에 설계되어 직류 전동기/발전기에서 직권, 분권, 복권 구성이 가능해야 한다. 5. 각 모듈들은 교육용 장비인 점을 고려하여 오결선·오동작으로 부터의 보호장치 장착되어 있어 기기 보호기능이 가능해야 한다. 6. 전원공급장치는 3 상 5선 스타결선방식으로 고정 가변직류전압, 고정 가변교류 (삼상, 단상) 전압공급이 가능하여야 하며, 고정 삼상 정격출력의 총전류 및 부하량까지 동시 측정이 가능하여야 한다. 7. 이 시스템은 전동기/발전기 분해조립이 가능하여 권선의 형태, 회전기의 형태 등을 관찰가능 해야하며 전동기/발전기의 커플링은 타이밍 벨트로 연결하여 기기의 내부를 쉽게 파악할 있도록 특수하게 제작되어 있어야 한다. 8. 전동기/발전기까지 조립이 가능한 장비로써 별도의 장비 사용 없이 손으로 조립이 가능해야한다. 9. 학생들은 본 장비를 사용함으로써 전동기/발전기의 구조와 동작에 관한 Hands-on Experience를 익힐 수 있어야 한다. 10. 기존의 보유 장비와 호환 연계가 가능하여야 하며, 기존 스테이션에 장착되어 진동으로 인한 소음이 수업진행에 방해되지 않아야 한다. 11. 모든 전기기기는 학생들이 운반하기에 적당한 크기인 (308(H)X291(H)X490(D)mm, 24kg)이하로 한다. II. Specification (세부규격) 1. 전원공급장치 (Three Phase Power Supply) : 2 ea 1) 3 상 5선 스타결선방식. 2) 고정 가변직류전압, 고정 가변교류 (삼상, 단상)전압 공급. 3) 고정삼상 정격출력의 총전류 부하량까지 동시 측정. 4) 각 상의 입력전압을 지시등으로 표시하고 전압계가 부착됨. 5) 입 력 : 120/208V, 15A 6) 출 력 : 120/208V, 15A (고정교류 삼상) 120, 15A (고정교류 단상) 0 ～ 120/208V, 5A (가변교류 삼상) 0 ～ 120V, 5A (가변교류 단상) 0 ～ 120V, 8A (가변직류) 120V, 2A (고정직류) Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Data Acquisition and Control Interface S/W : 1 Copy (정품인증서 포함) 2. 사용자 매뉴얼 : 국/영문 3. Data Acquisition and Control Interface S/W 사용자 매뉴얼 : 1권 4. Motor-Generator Simulation S/W 5. 전원코드 및 연결케이블 셋트 : 1 Set Ⅳ. Remarks (비고) 1. 설치 : 납품 기일 내에 해당기관 실습장에 설치 완료하여야 한다. 2. 검수 : 납품 후 검사 및 검수 요청하여야 하며, 검사 및 검수절차에 의해 검수를 필 하여야 한다. 3. 비용 : 시운전 및 검수에 필요한 비용은 납품업체가 부담 한다. 4. 납품조건 : 현장설치도 5. 납품된 물품에 대한 무상 하자 보증기간은 1년 이상으로 한다. 6. 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 전기공학과 요구자 성명 : 최영준 연락처 : 064-754-3677 성명 : 김도연 연락처 : 064-754-8337 납품장소 : 전기공학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호 (식별번호)	품 명	단위	수량
09	6010499401 (22343200)	직류 전동기/발전기 (DC Motor/Generator)	SET	2
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 교육을 목적으로 한 실험·실습장비 이여야 한다. (회전기기 - 1/4 hp으로 설계) 2. 전동기·발전기류는 실제 플랜트에서 쓰이는 대형기계의 특성(속도, 토크, 기동, 부하등)을 그대로 갖추고 있으며 각 고정자를 비롯한 회전자, 콘덴서, 브러쉬, 슬립링등의 부품 소자들이 노출 부착되어 회로의 구성과 결선이 용이하며, 관련 부품의 기능과 동작상태를 쉽게 파악할 수 있어야 한다. 3. 모든 전동기·발전기의 회전기기들은 하우징의 전후부가 개방되어 내부회로의 구성 및 동작상태가 관찰이 용이하므로 학생들의 이해력을 도와 학습효과를 극대화 할 수 있어야 한다. 4. 직류 전동기/발전기는 직권, 분권 및 복권 구성이 가능하도록 전기자, 분권계자 직권계자 권선의 접속 단자가 모듈 표면판에 설계되어 직류 전동기/발전기에서 직권, 분권, 복권 구성이 가능해야 한다. 5. 각 모듈들은 교육용 장비인 점을 고려하여 오결선·오동작으로 부터의 보호장치 장착되어 있어 기기 보호기능이 가능해야 한다. 6. 전원공급장치는 3 상 5선 스타결선방식으로 고정 가변직류전압, 고정 가변교류 (삼상, 단상) 전압공급이 가능하여야 하며, 고정 삼상 정격출력의 총전류 및 부하량까지 동시 측정이 가능하여야 한다. 7. 이 시스템은 전동기/발전기 분해조립이 가능하여 권선의 형태, 회전기의 형태 등을 관찰가능 해야하며 전동기/발전기의 커플링은 타이밍 벨트로 연결하여 기기의 내부를 쉽게 파악할 있도록 특수하게 제작되어 있어야 한다. 8. 전동기/발전기까지 조립이 가능한 장비로써 별도의 장비 사용 없이 손으로 조립이 가능해야한다. 9. 학생들은 본 장비를 사용함으로써 전동기/발전기의 구조와 동작에 관한 Hands-on Experience를 익힐 수 있어야 한다. 10. 기존의 보유 장비와 호환 연계가 가능하여야 하며, 기존 스테이션에 장착되어 진동으로 인한 소음이 수업 진행에 방해되지 않아야 한다. 11. 모든 전기기기는 학생들이 운반하기에 적당한 크기인 (308(H)X291(H)X490(D)mm, 24kg)이하로 한다. II. Specification (세부규격) 1. 직류 전동기/발전기 (DC Motor/Generator) : 2 ea 1) 직권, 분권 및 복권 구성이 가능하도록 전기자, 분권계자 직권계자 권선의 접속단자가 모듈 표면판에 제공 됨. 2) 전동기 출력 : 175W 3) 발전기 출력 : 120W 4) 전부하 속도 : 1800RPM 5) 전부하 전동기 전류 : 2.8 A 6) 전부하 발전기 전류 : 1 A 7) Stator : Laminations - 4 Salient Poles Stacking - 35mm Turns per Coil - 79(Series), 950(Shunt) Connections - Series(Series), Parallel(Shunt) Wire Size - N。19(Series), N。29(Shunt) Resistance - 1.7Ω(Series), 265Ω(Shunt) 8) DC Rotor : Laminations - 25 Slots Stacking - 35mm Commutator - 75 Segments Poles - 4 Type of Winding - Wave Turns per Coil - 16 Wire Size - N。25 Coil Pitch - 1-7 Commutator Picth - 1-38 Resistance (Rotor + Brushes) - 8Ω 9) 표면판 : 경화 투명수지 또는 플라스틱. 10) 전동기 속도조절, 발전기 출력조절용 분권계자저항보호 회로차단기가 모듈 표면판에 제공됨. 11) 타이밍벨트를 결속할 수 있도록 샤프트부에 Geared Pulley 설치 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Data Acquisition and Control Interface S/W : 1 Copy (정품인증서 포함) 2. 사용자 매뉴얼 : 국/영문 3. Data Acquisition and Control Interface S/W 사용자 매뉴얼 : 1권 4. Motor-Generator Simulation S/W 5. 전원코드 및 연결케이블 셋트 : 1 Set Ⅳ. Remarks (비고) 1. 설치 : 납품 기일 내에 해당기관 실습장에 설치 완료하여야 한다. 2. 검수 : 납품 후 검사 및 검수 요청하여야 하며, 검사 및 검수절차에 의해 검수를 필 하여야 한다. 3. 비용 : 시운전 및 검수에 필요한 비용은 납품업체가 부담 한다. 4. 납품된 물품에 대한 무상 하자 보증기간은 1년 이상으로 한다. 5. 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 6. 납기 : 계약 후 90일 이내 요구 학과 : 전기공학과 요구자 성명 : 최영준 연락처 : 064-754-3677 성명 : 김도연 연락처 : 064-754-8337 납품장소 : 전기공학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	세 부 품 명	단위	수량
10	4111532301 (25613634)	함수발생기	SET	6
A. 주요 특징 1. 주파수 범위가 1μHz에서 25MHz까지 (사인/사각파) 2. 전 범위에서 1 μHz 해상도 3. 각 채널에 대한 내장 표준 120MSa/s, 10비트, 4k 포인트 임의의 파형 4. 진정한 이중 채널 출력, CH2는 CH1과 동일한 특성 제공 5. 이중 채널의 커플링, 트래킹, 위상 작업 지원 6. 사각파형에 대한 1% ~ 99% 조절 가능한 듀티 사이클 7. 고해상도 및 색상 TFT LCD와 사용자 친화적 인터페이스 8. 임의의 파형을 쉽게 편집하기 위한 다양한 편집 방법 9. 내장 표준 AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst 및 주파수 카운터 10. 원격 제어 및 파형 편집을 위한 USB 호스트/장치 인터페이스 B. 구성 :(각 1세트) 1. 퀵 스타트 가이드 * 1EA 2. 사용 설명서 * 1EA 3. 전원 코드 * 1EA 4. 테스트 리드 * 2EA C. 사양 1. 기본 파형 - Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, ARB 2. 임의 파형 - 샘플링 속도 : 120MSa/s - 반복 속도 : 60MHz - 파형 길이 : 4k 포인트 - 진폭 분해능 : 10비트 - 메모리 : 4k 포인트 3. 주파수 특성 - 범위 : Sine/Square : 1μHz~25MHz , Ramp : 1μHz~1MHz - 분해능 : 1μHz - 정확도 : 안정도 : ±20ppm, 에이징 : ±1ppm/1년, 허용오차 : ≤1mHz 4. 출력 특성 - 진폭 범위 ▪ 1mVpp~10Vpp / 50Ω 부하, <20MHz ▪ 2mVpp~20Vpp / 개방 회로(High Z), <20MHz ▪ 1mVpp~5Vpp / 50Ω 부하, 20MHz~25MHz ▪ 2mVpp~10Vpp / 개방 회로(HighZ), 20MHz~25MHz - 진폭 정확도 : ±(설정값 2%) ±1mVpp @1kHz - 진폭 분해능 : 1mV 또는 3디지트 - 진폭 평탄도 : ▪ ±1% (0.1dB) ≤100kHz ▪ ±3% (0.3dB) ≤5MHz ▪ ±5% (0.4dB) ≤12MHz ▪ ±10% (0.9dB) ≤25MHz - 파형 출력 정확도 : (설정값 2%)+5mV+(진폭 0.5%) - 파형 출력 임피던스 : 50Ω 고정, 출력차단상태에서 >10MΩ - 파형 출력 보호 : 단락 회로 보호; 과부하 릴레이가 자동으로 출력을 차단 5. 정현파(SineWave) 특성 - 고조파(Harmonic) : -55dBc / DC~200kHz, 진폭>0.1Vpp - 왜곡 ▪ 50dBc / 200kHz~1MHz,진폭>0.1Vpp ▪ -35dBc / 1MHz~5MHz,진폭>0.1Vpp ▪ -30dBc / 5MHz~25MHz,진폭>0.1Vpp 6. 구형파(SquareWave) 특성 - 상승/하강시간 : ≤25ns - 오버슈트 : 5% - 비대칭도 : (주기 1%)+5ns - 듀티 비율 : ▪ 1.0%~99.0% / ≤100kHz ▪ 10.0%~90.0% / ≤1MHz ▪ 50.00% / ≤25MHz 7. 램프(Ramp) 특성 - 선형성 : <(피크 출력의 0.1%) - 대칭 비율 : 0%~100%, 분해능 0.1% 8. 펄스(Pulse)특성 - 주기 : 40ns~2000s - 펄스 폭 : 20ns~1999.9s - 오버슈트 : <5% - 지터 : 20ppm+5ns 9. AM변조 - 반송 파형 : Sine, Square, Ramp, Pulse, ARB - 변조 파형 : Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp - 변조 주파수 : INT : 2mHz~20kHz, EXT : DC~20kHz - 변조 깊이 : 0.0%~120.0% - 신호원 : INT/EXT 10. FM변조 - 반송 파형 : Sine, Square, Ramp - 변조 파형 : Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp - 변조 주파수 : INT : 2mHz~20kHz, EXT : DC~20kHz - 피크 편차 : DC~25MHz - 신호원 : INT/EXT 11. PM변조 - 반송 파형 : Sine, Square, Ramp - 변조 파형 : Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp - 변조 주파수 : INT : 2mHz~20kHz, EXT : DC~20kHz - 위상 편차 : 0˚~360˚ - 신호원 : INT/EXT 12. FSK변조 - 반송 파형 : Sine, Square, Ramp, Pulse - 변조 파형 : Square, 50% 듀티 비율 - 변조 주파수 : INT : 2mHz~100kHz, EXT : DC~100kHz - 주파수 편차 : 1μHz~25MHz - 신호원 : INT/EXT 13. SUM변조 - 반송 파형 : Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise - 변조 파형 : Sine, Square, Triangle, Up Ramp, Down Ramp - 변조 주파수 : INT : 2mHz~20kHz, EXT : DC~20kHz - SUM 깊이 : 0.0%~100.0% - 신호원 : INT/EXT 14. Sweep - 파형 : Sine, Square, Ramp - 유형 : LIN/LOG - Start/Stop 주파수 : 1μHz~25MHz - Sweep 시간 : 1ms~500s - 신호원 : INT/EXT/Manual 15. Burst - 파형 : Sine, Square, Ramp - 주파수 : 1μHz~25MHz - Burst 카운트 : 1~65,535 Cycle, Infinite - Start/Stop 위상 : -360˚~+360˚ - 내부 주기 : 1ms~500s - Gate 신호원 : EXT TRIGGER - Trigger 신호원 : Single, EXT 또는 INT - N-Cycle, Infinite : 0s~655,350ns 16. 주파수 카운터 - 범위 : 5Hz~150MHz - 정확도 : 타임 베이스 정확도±1카운트 - 타임 베이스 : 30분 예열 후에 ±20ppm(23℃±5℃) - 분해능 : 100nHz for 1Hz / 0.1Hz for100MHz - 입력 임피던스 : 1kΩ//1pF - 감도 : 35mVrms~30Vrms / 5Hz~150MHz 17. CH1/CH2 연동기능 - 위상 : -180˚~+180˚, 위상 동기 - 트랙킹 : CH2=CH1 / CH1=CH2 - 커플링 : 주파수(비율/차이), 진폭, DC오프셋 - DSO 링크 : 지원 18. EXT TRIGGER 입력 - 유형 : FSK, Burst, Sweep - 입력 레벨 : TTL 호환 - 슬로프 : 상승/하강 (선택 가능) - 펄스 폭 : >100ns - 입력 임피던스 : 10kΩ, DC coupled 19. EXT MODE 입력 - 유형 : AM, FM, PM, SUM - 전압 범위 : ±5V Full Scale - 입력 임피던스 : 10kΩ - 주파수 : DC~20kHz 20. TRIGGER 출력 - 유형 : Burst, Sweep, ARB - 레벨 : TTL 호환 @ 50Ω - 펄스 폭 : >450ns - 최대 속도 : 1MHz - 팬-아웃 : ≥4 TTL 부하 - 임피던스 : 50Ω typ. 21. 기타 - 저장/호출 : 10세트 설정 메모리 - 인터페이스 : USB(호스트/디바이스) - 디스플레이 : 3.5인치 TFT LCD - 전원 입력 : AC 100~240V, 50~60Hz - 소모 전력 : 25W (최대) - 치수 및 무게 : 266(W)x107(H)x293(D) mm; 약 2.5kg D. 비고 1. 하자담보책임기간 : 고객이 장비를 인수한 후 1년(전부) 동안 결함이나 문제가 발생할 경우 계약자 또는 공급자는 무상 A/S를 책임져야 합니다. 2. 모든 하드웨어와 소프트웨어는 배송 기준 최신 버전으로 제공되어야 합니다. 3. 제조업체(또는 공급업체)는 기계 작동에 관해 작동 사용자를 위한 현장 교육을 무료로 제공해야 한다. 4. 납기 : 계약 후 90일 이내 5. 납품조건 : 현장설치도 6. 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.
요구 학과 : 통신공학과 요구자 성명 : 장연수 연락처 : 064-754-3632 성명 : 김수현 연락처 : 064-754-3630 납품장소 : 공과대학 3호관 통신공학과 C312 공학설계실

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	세 부 품 명	단위	수량
11	3912100402 (25902633)	전원공급장치	EA	5
A. 기능 : 1. 3채널 완전 절연(fully isolated) 구조의 고정밀 프로그래머블 리니어 DC 전원공급기로, 최대 총 출력 222W를 제공 2. 4.3인치 컬러 터치스크린과 내부 직렬·병렬 연결(CH1, CH2) 기능을 지원하며, 1 μA 저전류 측정, 1 ms dwell time의 고속 임의파형 출력, 에너지 소비 분석, 데이터 로깅 및 분석 기능 구비 3. USB, LAN, RS232, Digital I/O를 통한 PC 제어가 가능하며, 저리플·저노이즈 특성(<350 μVrms/2 mVpp)과 신속한 트랜션트 응답(<50 μs)을 제공할 수 있을 것 B. 구성 - 본체 - 페어커넥트 선, 퓨즈 1EA - Power Cord 1EA - USB Cable 1EA C. 사양 - 출력 채널: 3CH(완전 절연) - 출력 범위: • CH1: 0~32 V / 0~3 A • CH2: 0~32 V / 0~3 A • CH3: 0~6 V / 0~5 A - 총 출력 전력: 222 W - 내부 연결: 직렬모드 64 V, 병렬모드 6 A - 프로그래밍 해상도: CH1·CH2 1 mV/0.1 mA, CH3 1 mV/1 mA - 읽기 해상도: 0.1 mV/0.1 mA (저전류 모드 1 μA) - 프로그래밍/리드백 정확도(25 ℃, 12개월): CH1·CH2 ±(0.03%+8 mV / 0.15%+5 mA), CH3 ±(0.04%+4 mV / 0.15%+10 mA) - 출력 리플/노이즈: <350 μVrms / 2 mVpp, <2 mArms - 트랜션트 응답: <50 μs (±15 mV 밴드 이내 회복) - 보호 기능: OVP, OCP, OTP - 인터페이스: USB Device, USB Host(전면/후면), LAN(LXI), RS232, Digital I/O - 크기/무게: 239 mm × 157 mm × 419 mm / 9.95 kg D. 비고 1. 납품 기한: 계약 후 90일 이내 2. 보증 기간: 3년 3. 납품조건 : 현장설치도 4. 계약시: 정품 공급 증명서 제출(국내 대리점 or 국내 지사) 5. 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 6. 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담).
요구 학과 : 전자공학과 요구자 성명 : 오동렬 연락처 : 064-754-3661 성명 : 강숙인 연락처 : 064-754-8336 납품장소 : 전자공학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	세 부 품 명	단위	수량
12	6010477501 (20811189)	이중관 열교환 실험장치 (SHE-300C)	SET	1
1. 장치의 설명 가. 이중관 열교환기에서 열교환 방식인 향류와 병류흐름의 조작과, 고온과 저온 유체의 온도를 변수로 하여 총괄 열량 및 총괄 전열 계수를 구하여 열전달의 적용을 이해할 수 있도록 설계․제작되었을 것 나. 실험중 고온유체의 온도가 떨어지는 현상을 방지하기 위하여 대용량의 가열수조를 설치하고, 고온유체와 저온유체의 유량을 측정하는 유량계가 각각 설치되어 유량변화에 따른 실험을 행할 수 있을 것. 다. 손쉽게 data를 구할 수 있는 프로그램을 제공할 것 라. 비대면 대비 동영상 자료를 이용하여 손쉽게 data 및 실험을 할 수 있도록 온라인 교육을 제공할 것 2. 실험 목적 1) 이중관식 열교환기의 구조를 이해 2) 향류흐름, 병류흐름의 조작 방법 습득 및 흐름에 따른 온도분포 이해 3) 열교환 실험을 통한 열수지 분석 4) 총괄 전열계수 및 열효율 계산 5) 유속에 따른 열전달 속도 실험 3. 규격 및 사양 1) 열 교환기 - 재질 : 동파이프 - standard : O.D Φ=15.88mm, t=0.8mm, L=1.7m - 온도표시 : 4 point * 전자표시로 모드변경 가능한 수치입력 MODE Key 00 - 1000 * 목표값에 도달 하기 위한 튜닝 - 온도측정 방식 : Digital Display(computer interfaced) 2) 보 일 러 - material : SUS 304 - capacity :30ℓ - temperature : 80℃ - Auto temperature controlle : 전력 제어 방식 (digital display) - pump : Magnetic centrifugal type 3) 유 량 계 - Bezel Clamp set screw - bypass, control valve, 유량계를 통한 유량조절 용이 - Hot Water : 18ℓ/min - Cold Water : 18ℓ/min 4) Computer Interface (장치와 연동하여 데이터 처리) - Software : SHE-300C * 온도측정 및 자동 열량 계산, 효율 측정 및 열손실 계산 가능 * 시간과 거리에 따른 온도변화 그래프 작성 * 프린터 및 파일 생성 기능 4. 자료제출 1) 장치동영상 제출(이론강의,시운전,데이터산출포함) 5. 부 속 품 1) 장치의 Setup에 필요한 장비일체 2) 사용 설명서 : 1부 6. 기 타 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.
요구 학과 : 화공그린에너지학과 요구자 성명 : 이호원 연락처 : 064-754-3684 성명 : 권영희 연락처 : 064-754-3680 납품장소 : 화공그린에너지학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호

물품분류번호(10자리)

(식별번호)

품       명

단위

수량

13

4111151701

(24616656)

전자저울

SET

2

A. 특징 및 기본사양

* 이동이 손쉽도록 표준 밧데리를 사용하거나 아답터를 사용 * 간편한 조작
* 다양한 계량단위를 적용할 수 있는 능력을 보유-g, pcs, %등
* 스텐레스 원형 짐판 * 자동영점, 용기무게 제거기능 * 분해능 1/5,000~1/60,000 * 용도 : 연구소, 실험실, 학교, 기타

B. 규격서

모델	HS1000A
최대중량	1000g
최소표시	0.01g
재현성	±0.01g
직선성	±0.03g
안정시간	1초
계량팬	Ø 113
제품사이즈	174.5x238x75.8mm
중량조절	외부분동
사용온도범위	5-40℃
표준악세사리	사용설명서, AC Adapter
제품중량	약770g

C. 기본 악세사리

사용자 국문 설명서  1ea

플라스틱 바람막이   1ea

D. 기타 조건(Remarks)

1) 제품하자담보책임기간 : 1년

2) 납기 : 계약 후 90일 이내

3) 납품조건 : 현장설치도

4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담).

5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.

요구 학과 : 화공그린에너지학과

요구자 성명 : 이호원   연락처 : 064-754-3684

성명 : 권영희   연락처 : 064-754-3680

납품장소 : 화공그린에너지학과 지정장소

※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호(10자리) (식별번호)	품 명	단위	수량
14	4111151701 (22521267)	전자저울	SET	2
A. 특징 · 보기 편한 커다란 LCD Display 와 수평조절시스템으로 이루어짐. · 인체공학적 설계로 손쉽게 열고 닫을수 있는 슬라이딩 바람막이의 착탈이 편리. · Monoblock Cell 견고하고 빠른 반응속도와 높은 안정성을 보장. · RS232 포트를 이용한 외부기기(컴퓨터,프린터 등)사용이 가능. · 응용 프로그램을 이용하여 작업시 계수기능, 퍼센트, 동물계량에도 다양한 설정 - 옵션 · 주위 환경에 따라 반응을 조절 할 수 있는 최적화된 4 단계의 시스템을이용 안정적이고 정확한 측정값을 얻을 수 있음 B. 규격서 모델 HS224S 최대중량 220g 최소표시 0.0001g 재현성 ±0.0001g 직선성 ±0.0002g 안정시간 3초 계량팬 Ø 90 제품사이즈 210x305x310mm 중량조절 외부분동 사용온도범위 5-40℃ 표준악세사리 사용설명서, AC Adapter 제품중량 약3kg C. 기본 악세사리 1. RS232C Interface 1ea 2. AC 아답터 1ea 3. 사용자 국문설명서 1ea D. 기타 조건(Remarks) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고 규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 화공그린에너지학과 요구자 성명 : 이호원 연락처 : 064-754-3684 성명 : 오진영 연락처 : 064-754-3680 납품장소 : 화공그린에너지학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성

2) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 시스템 성능의 우수성

3) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품일정계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 시스템 하자보증 및 인력운영 계획

2) 신속 AS 대응 가능여부

3) 품질보증계획의 적정성

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가 배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정

※ 정성적 평가 점수는 각 평가위원의 기술평가 점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균 점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단

[별표] 신용평가등급에 따른 경영상태 평가

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하