제 안 요 청 서

2025.  4.

제주대학교

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................2 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................3 page

3.5 설치.................................................................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

3.9 시운전............................................................................................................................................4 page

3.10 보증..............................................................................................................................................4 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (교체, 일반)2025학년도 실험실습기자재(수의학과) 탁상형원심분리기 등 5종 구매

○ 사업예산: 금69,005,000원(금육천구백만오천원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 탁상형원심분리기 등 5종, 각 1SET(장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 수의과대학 내 수의학과 지정장소

○ 설치기간: 계약후 90일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 제한 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 탁상형원심분리기(세부품명번호 : 4110390301)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

1.5 제출방식(e-발주시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서, 규격비교표 및 업체현황 등(붙임3,4) 각1부 ② 제품 카달로그 1부	각 1부
입찰참가서류	① 기업신용평가서 1부 ② 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 유지보수와 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 수의과대학 수의학과 오보미(064-754-3305)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시 o 기술성 평가 시 해당 장비의 출력물 적합성 제시(측정범위, 정밀도 등)	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증(유지보수)을 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획(1년간 하자보증(유지보수) 보장) ※ 단 탁상형원심분리기 2년 / 이산화탄소 배양기 3년	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시 -납품계획 및 일정, 장비 시운전 계획 등	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 5인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 입찰에 참가하기 전, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 입찰자격을 갖추고 국가종합전자조달시스템 입찰참가 자격을 등록한 업체로서  탁상형원심분리기(세부품명번호: 4110390301)으로 입찰참가 등록한 업체이어야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

- 동 장비의 설치완료 및 하자담보책임기간 완료 후 동 장비에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 봅니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

(단, 탁상형원심분리기 2년 / 이산화탄소 배양기는 3년)

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품가능 합니다.

- 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호	세부품명	단위	수량
01	4110390301	탁상형원심분리기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 0.2ml ~750ml 볼륨에서 다양한 랩웨어를 사용할 수 있는 다목적 원심분리기로서 샘플을 최대 14,000 rpm 속도로 회전시켜 원심력을 가할 수 있음. 2. 원심력에 의해서 혼합된 샘플의 각 물질들을 밀도에 따라 분리가능. 3. 세포배양 및 핵산의 추출과 그 외 핵산 관련 실험 과정에 필수적으로 사용되며, 단백질 추출/ 분리에도 사용가능. 4. 온도 설정이 가능한 냉장형 원심분리기. (1) 온도 설정 : -9 °C ~ 40 °C (2) 최대 속도에서도 4 °C 유지 (3) 빠른 냉각을 위한 FastTemp 기능 (4) Standby Cooling 기능 : 원심분리기가 작동하지 않아도 온도를 유지 (5) ECO shut off : 원심분리기 뚜껑을 열지 않을 경우 8시간동안 온도를 유지, 에너지 소모를 줄이고 컴프레서 수명 연장 (6) DDC(Dynamic compressor control)기술 : 냉각 기술의 최적화 (7) 알루미늄 재질의 로터 : 온도 전달률이 높아 빠른 냉각과 정확한 온도 제어 가능 (8) 물받이 내장 : 냉각시 생기는 물기를 자동으로 외부로 방출하여 내부 부식 방지와 기기의 수명 연장 5. 최대 3.0L까지 가능 6. 로터 선택의 다양성 : 17개의 로터 선택 가능 - Tube : 0.2ml PCR tube ~ 750ml Bottle - MTP, DWP, 96-well PCR plate, 384-well PCR plate, Glass slide, IsoRack 7. 다목적 로터와 아답터 : 하나의 로터로 다양한 랩웨어 핸들링 가능 (1) 모듈 구조의 아답터 : 스윙 로터 하나로 다양한 volume, 길이, 반경의 tube 사용 가능 (2) Mixed 로딩 가능 : 2개의 튜브와 2개의 플레이트를 함께 로딩하여 다목적 사용 가능 8. 최고 14,000rpm (RCF 20,800 × g) 가능 (Fixed-angle rotor 사용) 9. 낮은 access height (29 cm) : 로터나 버켓, 아답터 변경시 쉽고 편리하게 사용가능 10. 소프트 터치 방식의 Lid : 힘을 주지 않아도 손쉽게 닫힘. 11. 공간 활용성 (1) 컴팩트한 사이즈로 소중한 실험실 공간 세이빙 (2) Lid를 열었을 때 최종 길이가 선반을 닿지 않도록 열림 높이가 낮게 설계 (3) 롤링 캐비넷 : 롤링 캐비넷에 원심분리기를 올려 놓고 사용치 않을 경우 실험 테이블 밑 에 둘 수 있음. 복잡하고 좁은 실험실 공간 활용 가능 12. 환경 보호 : epGreen 컨셉 (1) 조용한 작동으로 작업 환경 개선 : 55 dB(A) (2) Brushless induction 모터 : 유지관리 없이 작동이 가능하고 탄소 입자 배출 감소 (3) 로터는 대부분 리사이클이 가능한 알루미늄으로 제작됨 (4) 100% 리사이클이 가능한 포장 재질 (5) DDC (Dynamic compressor control)로 냉각 기능의 최적화 (6) CFC-free 냉각제 사용으로 오존파괴지수 제로 준수 (7) 에너지 소모를 줄임 : ECO shut off : 원심분리기 뚜껑을 열지 않을 경우 8시간동안 온도 를 유지, 에너지 소모를 줄이고 컴프레서 수명 연 장 13. 사용 안전성 : (1) Rotor 속도 인식 기능 : overspeeding 방지 (2) Rotor가 Imbalance를 자동으로 감지 14. Aerosol-tight 기능의 로터와 캡 : (옵션사항) (1) 영국 보건국(HPA:Health Protection Agency) 인증을 받아 위험 물질을 안전하게 다룸 (2) Eppendorf QuickLock® cap과 lid로 한 손으로 쉬운 핸들링 가능 15. 버켓, Lid, 아답터 오토클레이브 가능 16. 오랜 수명 : (1) 로터의 수명 최대 100,000 사이클 (S-4-104 기준) (2) 고정각 로터의 경우 산화된 알루미늄 재질로 내화학성이 뛰어나 부식을 방지하여 오래 사 용 가능 17. 간단하고 빠른 사용 : 시간과 rpm(rcf)만 설정하면 바로 시작할 수 있어 사용자 편리성은 물 론 실험 시간 절약 18. 다양하고 편리한 프로그래밍 기능 (1) 35개의 개별 프로그램 저장 및 선택 가능 (2) "at set rpm" 기능 : 설정한 rpm(또는 rcf)에 도달시 시간이 카운팅 되어 실험의 정확성과 재현성을 줄 수 있는 원심분리가 가능하여 다양한 Protocol에 적용할 수 있음. (3) Short spin key : Spin down 또는 1분 이내 작동 시 용이 (4) RPM, rcf 자동 변경 버튼 : 별도 계산 없이 rcf (g값) 변경 가능 (5) Rpm은 200rpm 부터 조절 가능하며 10rpm의 미세단위로 조절할 수 있음 (6) 원심분리 도중 원심분리 변수 변경 가능 (7) Timer : 1 ∼ 99 분 (1분 단위 조절) & 연속 19. 민감한 성질의 샘플인 경우, 10단계의 acceleration & braking 조절 20. 모터로 작동하는 lid latch : 샘플의 흔들림 방지 21. 파워풀 모터 : 빠른 가속, 감속 시간 (18sec ~ 26 sec) 22. 다양한 rotor 사용가능 * Fixed-angle rotor 1.5/2.0ml tube 60개 가능 ( 16,400 rcf ) 15ml conical tube 48개 가능 ( 5,050 rcf ) 5ml tube 20개 가능 ( 20,913 rcf ) HPLC tube 20개 가능 ( 17,651 rcf ) * Swing bucket rotor 15ml cornical tube : 56개 사용가능 (Rcf. 3,197 X g) 50ml cornical tube : 28개 사용가능 (Rcf. 3,180 X g) 13mm round tube : 92개 사용가능 (Rcf. 3,044 X g) 16mm round tube : 80개 사용가능 (Rcf. 3,061 X g) 1.5/2.0ml micro tube : 248개 사용가능 (Rcf. 3,197 X g) MTP : 16개 사용 가능 (Rcf. 2,619 X g) DWP : 4개 사용 가능 (Rcf. 2,619 X g) Glass slide : 24개 사용가능 (Rcf. 3,846 X g) Cell culture flask : 4개 사용가능 (Rcf. 2,619 X g) Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 최고 속도 : 14,000 RPM / 20,800 x g (4,000 RPM/ 4,500 X g) 2. 최대 용량 : 4 X 750 ml 3. 시간 설정 : 1 ~ 99 분 & 연속 4. 온도 설정 : -9 °C ~ 40 °C 5. 가속 /감속 속도 조절 단계 : 10/10 6. 노이즈 레벨 : 55 dB(A) 7. Rotor 인식기능 : 자동 8. 입력 전압 : 220~230 V, 50 ∼ 60 Hz 9. 전력소모량 : 1,650 VA 10. 크기 (W x D x H cm) : 70 x 61 x 35 11. 무게 : 99 Kg Ⅲ. Contents (구성품) 1. 본체 : 1set 2. 악세서리(로터) : 1set (1) rotor (4 x 750 mL, incl. 4 round buckets 750mL) &15/50 mL tube adapter (2) Adapter 27 x round bottom tubes 12 x 75 mm, set of 2 (2) & Standard ACC 3. 사용자 매뉴얼 (영문) : 1ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 2년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 김명철 연락처 : 064-754-3792 성명 : 오보미 연락처 : 064-754-3305 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호	세부품명	단위	수량
02	4110292301	체세포수측정장치	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. Acridine Orange (AO) 와 Propidium Iodide (PI) 형광염색과 Trypan Blue 염색을 이용한 이 미징 장비 기반의 Automated Cell Counter. 2. 고감도 정밀도가 뛰어난 Dual fluorescence 광학 시스템과 향상된 이미지 분석 방식으로 cell 의 총개수 및 라이브/데드/viability 까지 측정 가능. 3. GFP Transfection Assay 분석과 Yeast Cell Counting 의 측정 가능 4. 일반 Bright field 광학시스템에서 측정이 어려웠던 cell size 가 작은 primary cells, PBMCs, 등의 샘플도 정확한 측정 가능. 5. 누구나 손쉽게 사용할수 있는 프로그램 내장. 6. 내장 프로그램으로 다음과 같은 데이터 제공. - Number of live and dead cells / ml - Number of total cells / ml - Viability percentage (% live cells to total cells) - Cell images (showing live cells as green circles and dead cells as red circles) - Histogram of cell size distribution 7. Small footprint. 8. Easy-to-operate user interface. 9. Counts 시 30초 정도의 빠른 분석 (cell 의 종류와 농도에 따라 달라질수 있음) 10. Easy-to-use dilution calculator. 11. Counting 결과값을 pdf 문서로 저장 가능(live/dead/total cells, viability, graph) 12. 작은 양의 샘플로 측정가능 : 10 ml Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 분석방법 : AO/PI fluorescence Dye. / Fluorescein Diacetate (FDA) , Propidium Iodide (PI) ,LUNA-FL™ Cell Dilution Buffer. 2. Cell DiameterRange: Detectable 1 mm to 90 mm Optimal 5 mm to 60 mm 3. Cell ConcentrationRange : 5 x 104 to １ x 107 cells/mL 4. Viability Range : 0% to 100% 5. Light Source : LED 6. Processing Time：Approx. 7, 30 seconds (may depend on cell type and concentration) 7. Image Resolution : 5 MP (Mega Pixel) 8. Accuracy & precision：고감도 정밀도가 뛰어난 광학시스템과 소프트웨어 알고리즘으로 뛰어 난 데이터 제공 9. 터치스크린을 통한 user interface로 직관적이고 쉬운 작동 가능. 10. Counting 결과값을 기반으로 사용자에게 가장 적합한 dilution calculator 자동 계산. 11. Counting 결과를 TIFF 형식의 이미지 파일로 USB 드라이브로 저장가능. 12. Sample volume : 10 ml 13. 사용자별로 cell size 등의 프로토콜을 설정/저장 하여 사용가능 14. PDF 형식의 보고서 USB 드라이브로 저장가능. 15. 1) Luna-FL™ Fluorescence Cell Counter specifications - Instrument Type: Benchtop cell counter - Dimensions (WxDxH) : 22 cm x 21 cm X 9 cm - Weight : 1.8 kg 2) Luna™ cell counter chamber slide specifications - Material : Polystyrene - Dimensions (WxDxH) 25 mm X 75 mm X 2.4 mm - Chamber Depth : 100 mm - Chamber Volume : 10 ml Ⅲ. Contents (구성품) 1. Main unit 1 set 2. Power cord (including an adapter) 1 set 3. PhotonSlide™, 50 Slides (100 Counts) 1 box 4. AO/PI cell viability kit - 500 tests 1 kit 5. Trypan Blue Stain 0.4% - 200 tests 1 ea 6. Luna-FL™ Calibration Bead - 50 tests 1 kit 7. USB drive storage (16G) 1 ea 8. On board Software Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 김명철 연락처 : 064-754-3792 성명 : 오보미 연락처 : 064-754-3305 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호	세부품명	단위	수량
03	4015150201	유압식진공펌프	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 진공장치와 트랩을 일체적으로 구성. 2. Foot Pedal을 사용하여 작동시키는 장치로 Clesn Bench 내에서 간편하게 사용 가능. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 진공펌프 - Oilless Diaphragm-Type - 유량 Air Flow : ≥32L/min - 최대압력 : 0.20MPa - 소비전력 : 220V, 60Hz, 50W 2. 트랩 : 3Liter / 1Liter 3. 작동방식 : Foot touch 4. 크기 : 300 x 330 x 300(H)mm Ⅲ. Contents (구성품) 1. 본체(진공펌프) 2. 트랩 3. 악세사리 - Suction Bottle (3L, 1L) - Tubing - Silicagel - Foot Pedal Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 김명철 연락처 : 064-754-3792 성명 : 오보미 연락처 : 064-754-3305 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호	세부품명	단위	수량
04	4110449801	이산화탄소배양기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 새로운 풀컬러 WVGA LCD TOUCH DISPLAY CONTROL PANEL 로 보다 쉬운 장비 조작 가능. 2. 새로운 공기 덕트 시스템과 UV 멸균 램프(기본 장착), 과산화 수소 멸균(Option)으로 인큐베이 터 내부를 청정한 상태로 유지 가능. 3. 오존이 불포함된 UV light로 챔버 내부의 공기와 가습 트레이의 오염균 제거 가능. 4. 챔버 내부 구성품을 최소화하여 청소에 걸리는 시간과 노력을 절약하고 오염 방지(일체형 구조) 5. 구리 스테인레스 합금 재질을 내부에 사용하여 박테리아 제거 및 부식, 내부 부식 및 오염에 강함 6. 듀얼 IR CO2 센서가 두 개의 파장을 측정 - 정밀한CO2 농도 컨트롤을 위한 영점 보정이 불필요한 듀얼 IR센서 장착 (CO2 농도의 측정과Reference CO2 Level 을 동시에 측정) - 영점 보정 불필요 (계속적으로 자동으로 영점을 보정하므로 추가적인 조정 불필요 ) - IR센서는 습도에 거의 영향 없음 7. active background decontamination - 시간이 지남에 따른 UV 효율의 감소를 보정하기위해 자동으로 UV 조사 시간을 연장 8. 직접 가열(D.H.A) 과 Air jacket system - 정밀한 컨트롤 과 빠른 온도 복구가 가능 9. HPV 와 High Safeness (옵션) 에 의한 빠른 멸균 - 초음파 모듈에 의한 과산화 수소 증기 멸균 (Hydrogen Peroxide Vapor Decontamination)으로 빠르고 간편한 멸균 가능 - 멸균 과정 동안 전기적인잠금기능 가동 - 멸균 과정 후 UV 를 가동하면 과산화 수소 가스를 용해. - 신속한 오염제거(2.5H), 10-6정화효율, 저전력 오염제거, 센서 탈착 불필요, 이단 적재시 온도영향 끼치지 않음 10. standard data log 기능으로 가동 데이터를 저장하고 필요시 그래프로 송출. - 온도와 CO2 농도의 기록 추적 가능 11. USB 포트가 기본 장착, 장비 가동 이력과 알람 이력 등의 정보를 저장 및 추출 가능. 12. 다양한 알람 기능 : 시청각 알람, 독립적인 과열 방지 회로 와 센서, 자동설정온도알람, 자동 복구, 각종센서에러, 메인, 하부, 도어 히터 에러 알람, 리모트 알람 컨택트, 자동 설정 CO2 농도 알람, 키 잠금, 도어 알람, 가습팬의 수위 알람, UV lamp 알람 등 13. LCD TOUCH DISPLAY CONTROL PANEL이 장착된 도어와 2단으로 쌓을 수 있는 구성 14. H2O2 gas 에 의한 인큐베이터 내부의 멸균 효과 테스트 리포트 제공 15. 강화 유리로 제작된INNER DOOR 로 외부 충격으로부터 내용물을 안전하게 보관 가능. 16. 습도조절 BAR가 설치되어, 문을 자주 열고 닫는 환경에서도 외부 환경의 영향으로 생기는 습기를 자동 감소. 또한 습도조절BAR에 도금처리로 자체 살균효과 있음. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 외장규격 (가로x세로x높이) : 620×710×900mm 2. 내장규격 (가로x세로x높이) : 490×523×665mm 3. 유효 용량 : 165ℓ 4. 외부 재질 : Painted steel (Rear cover has no paint) 5. 선반 : 4 개의 스테인레스 구리 합금 재질의 선반 (470×450×12mm) 6. 가열 시스템 : 직접 가열 방식 (D.H.A system = Heater jacket + Air jacket system ) 7. 힛팅과 컨트롤 방식 : 마이크로 프로세서P.I.D 컨트롤, 직접 가열 방식(D.H.A) jacket 8. 온도 조절 범위 : 대기 온도 +5℃É ~ 50℃É 9. 온도 조절 / 변동폭 / 디스플레이 : ±¾0.25℃É @37℃É/ ±¾0.1℃É @37℃É/ LCD digital touch display (resolution: 0.1℃É) 10. 공기 순환 방법 : Air agitation method, Fan assisted 11. 가습 시스템 1) humidification : factory set at approx. 95% ±¾5% RH separate bottom heater adjustment for relative increase or decrease in humidity level. 2) humidification method : natural vaporization with humidity pan 12. Chamber air circulation : gentle upward air flow, "inCu safe" copper-alloy-stainless steel plenum system, slow scrub in-line and out of chamber micro HEPA filtering, circulation fan shut-off in door openings/anti-contamination measure 13. CO2 컨트롤 시스템 1) CO2 컨트롤 방법 : Dual infrared(IR) type CO2 sensor. Microprocessor P.I.D. Loop control LCD digital touch display (resolution:0.1%) 2) CO2 조절 범위 : 0% ~ 20% 3) CO2 controllability : ±¾0.15% @37℃É, CO2 5% set point 4) CO2 주입시 조건 : 5 ~ 10 psi 5) CO2 농도를 계속적으로 측정하기때문에 부가적인 영점 보정 불필요 6) 미생물 가스 필터 (HEPA filter) : 0.3 μìm, Efficiency: 99.97% 14. 인슐레이션 : CFC-free rigid polyurethane foamed-in-place 15. 포트 : USB 포트, 접근 포트, CO2 포트, fyrite testing port 16. 안전 시스템 1) 자가 진단, 온도차와 CO2 농도차가 하기와 같은 경우 시청각 알람 설정 포인트에서 1℃É(±¾1.0~±¾5.0℃É). 와 CO2 deviates 1%(±¾0.5~±¾5.0%) 2) 도어 알람 (순환 팬과 CO2 밸브가 닫힘) 3) 독립적인 과열 방지 4) 리코트 알람 컨택트 5) 키 락 : 설정 값들의 변경 불가능 17. 오염 방지 1) 균일한 수직 공기 흐름으로 오염이 확산되는 것을 방지 2) 외부도어가 열려있는경우, fan 과 CO2 주입이 자동으로 중단되고 인큐베이터로 공기가 들어오는 것을 제한 3) 자동 외부 도어 히터 컨트롤 장착 내부 도어 수증기 응축을 막고자 외부도어에 자동 히터 조절기능 장착 4) 도어가 닫히면 자동으로 5분간 UV Light 가동 (시간0~30분) 5) H2O2 decontamination using the H2O2 Generator (Option) : H2O2 멸균으로 장비의 멸균 시간을 획기적으로 줄일 수 있음 빠른 변경이 가능 to a gas. After completion of H2O2 mist generation, “Resolve”± will flash at the top of the screen, and H2O2 gas resolution by UV light will start. after H2O2 gas resolution, H2O2 decontamination has been completed. 18. 선반 : 기본 4개의 스테인레스 구리합금 선반 공급(Maximum load: 7 kg/tray) 선반지지대 챔버 일체형 19. 레벨링 풋 : 4개 전.후.좌.우 20. 내부 쳄버 : 구리 스테인레스 합금 재질 내부 사용, 내부의 마감은 모두 둥글게 라운드 처리 21. 외장재질: "bio-beige" baked on acrylic, chip-resistant finish, Rounded corner aesthetics. 22. 내부 도어 : 강화 유리, 청소가 용이한 실리콘 가스켓 . 23. 인슐레이션 시스템 : Rigid polyurethane foamed-in place 24. 전기 소모 : 220v, 50/60hz, Max. 376W 25. 방열 : Max. 1,070kj/h 26. 소음 레벨 : 29dB (A scale) Ⅲ. Contents (구성품) 1. Infrared CO2 sensor(Dual) 2EA 2. Copper-alloy shelves 4EA 3. Supports 4EA 4. Tube for gas 1EA 5. Humidifying pan 1EA 6. Audible and visible alarm for temp. Deviation 1EA 7. Audible and visible alarm for CO2 deviation 1EA 8. Overheat protection alarm 1EA 9. Door ajar led indicator and alarm 1EA 10. Water tray 1EA 11. UV lamp 1EA 12. CO2 regulator 1EA Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 3년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 최지은 연락처 : 064-754-3792 성명 : 오보미 연락처 : 064-754-3305 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호	세부품명	단위	수량
05	4111172201	현미경용 사진기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. LED 광원을 이용한 디지털 현미경 2. 현미경에 컴퓨터 시스템이 내장되어 있어 캡쳐등의 직접 이미지작업 가능 3. Cell 이미지 작업에 적합한 고감도, 고해상도 카메라 내장 4. 고감도-정밀도가 뛰어난 광학 시스템 5. 4X, 10X, 20X, 40X Plan Achro Ph long working distance 렌즈 6. 현미경과 LED 광원, 디지털카메라, 컴퓨터, 이미지 작업 시스템과 고해상도의 디스플레이가 일체화된 현미경 시스템 7. cell culture hood 나 클린벤치에서 작업 가능 8. 광원 교체 및 alignment 설치 불필요 9. Automated real-time Cell confluency (Live Cell confluency) 10. One drive 및 network drive 연결을 통한 data 전송 가능 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 광학 (Optics) - 고감도, 고정밀도의 광학 시스템 (Infinity corrected optical system) - RMS-threaded objectives with 45 mm parfocal distance - 손쉽게 조작 가능한 4 개의 렌 즈 포지션(4 - position objectives turret; front mounted control ) - LWD objectives ; 4X FL, PH, LWD (0.13 NA/10.58mm WD 10X FL, PH, LWD (0.30 NA/ 7.13mm WD) 20X FL, Ph, LWD (0.45 NA/ 6.12mm WD) 40X FL, Ph, LWD (0.65 NA/1.79mm WD) 2. 광원(Illumination) - LED 광원 (LED based illumination) - 반영구적인 수명 (50,000 시간 이상) - 광량조절 가능 - 유지보수, 교체, 얼라이먼트 조정등이 필요없이 간편하게 사용가능 3. 화면 - 10.1-inch high-resolution LCD touchscreen display (1,920 x 1,200-pixel resolution) - 접안렌즈 없이 모니터를 통해 편하고 여러명이 동시에 볼수 있음. 4. 제물대 - fixed stage and optional mechanical(with X-Y axis controls and vessel holder framework) 5. 컴퓨터와 소프트웨어 내장 (On-board computer) - 광량, 밝기, 명암 등을 소트트웨어를 이용하여 간편하게 조작 가능 - 마우스 컨트롤로 가능한 이미지작업용 소프트웨어 내장 - 10.1‑inch high-resolution LCD 디스플레이 일체 - 이미지 캡쳐와 이미지 저장 가능 24-bit Color TIFF, PNG, JPG or BMP - 2 USB 포터가 제공되어 USB 메모리를 통해 저장된 이미지 전송 가능 - external display 을 위한 DP port 6. 카메라 - 고해상도, 고감도 컬러 카메라 - Type 1/1.8" 2064 (H) × 1544 (V),3.2 megapixels - pixel size: 3.45 µm × 3.45 µm - 12 Bit 7. 콘덴서 및 필터 - 3 position turret for bright field and phase contrast 8. Contrast methods - 일반 광학용 관찰 가능 transmitted light(brightfield and phase contrast) 9. Applications - Integrated Imaging Software Easy to use moust-controlled user interface - Color balance controls - Quick save settings - Contrast & saturation - Image resolution/speed 10. 규 격 - 장비 크기 (W x D x H)29.8 x 49.1 x 32.3 cm - 장비 무게 8.2 kg 11. 옵션 - 명시야, 위상차 관찰법 외 형광 관찰을 위한 라이트 큐브 2 개 추가 업그레이드 가능 Ⅲ. Contents (구성품) 1. 본체(도립 현미경), 1ea 2. 고감도 3.2MP 칼라 CMOS 카메라 1ea 3. 이미지 분석과 이미지 캡쳐 소프트웨어 내장 4. 데이터 분석과 저장등을 위한 컴퓨터 내장 5. Objective(대물렌즈) - 4X FL, PH, LWD 0.13NA/10.58WD 1ea 6. Objective(대물렌즈) - 10X FL, PH, LWD 0.30NA/7.13WD 1ea 7. Objective(대물렌즈) - 20X FL, PH, LWD 0.45NA/6.12WD 1ea 8. 형광 라이트 큐브, GFP 2.0 1ea 9. Attachable Mechanical Stage 1ea 10. Power cord 1ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 최지은 연락처 : 064-754-3378 성명 : 오보미 연락처 : 064-754-3305 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성(적합성)

2) 제안의 범위 및 목적물의 특징과 장점

3) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 기술성 평가(해당 장비의 출력물 적합성)

- 해당 장비에 대한 기술/품질인증

- 연구 목적과의 적합성

- 측정범위, 정밀도 등

3) 시스템 성능의 우수성

4) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품계획 및 일정

3) 장비 시운전 계획

4) 납품 후 기술 교육 계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 해당장비 품질 보증 계획

2) 향후 성능향상(업그레이드) 방안

3) 시스템 유지보수 및 인력운영 계획

4) 신속 AS 대응 가능여부

5) 품질보증계획의 적정성

6) 주요 부품 수급계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

(단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외)

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10점
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5점
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9점
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7점

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하