제 안 요 청 서

2025.  4.

제주대학교 생명자원과학대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 제출방식.......................................................................................................................................1 page

2. 입찰참가자격.............................................................................................................................1 page

3. 제안서 안내

3.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

3.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

3.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................3 page

4. 납품업체 준수사항

4.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

4.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

4.3 포장 및 운반...............................................................................................................................4 page

4.4 장비의 가동조건........................................................................................................................4 page

4.5 설치.................................................................................................................................................4 page

4.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

4.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

4.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

4.9 시운전............................................................................................................................................4 page

4.10 보증..............................................................................................................................................4 page

5. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (교체)2025년 생명자원과학대학 실험실습기자재(흑연가열판시스템 등 6종) 구매

○ 사업예산: 금42,005,000원(금사천이백만오천원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 흑연가열판시스템 등 6종(장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 생명자원과학대학 내 지정장소

○ 설치기간: 계약후 100일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 제한 경쟁 입찰(규격·가격 동시입찰)

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 제출방식(e-발주시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서, 규격비교표 및 업체현황 등(붙임3,4) 각1부 ② 제품 카달로그 1부	각 1부
입찰참가서류	① 기업신용평가서 1부 ② 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 흑연가열판시스템(세부품명번호 : 4110240401)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

3. 제안서 안내

3.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 유지보수와 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 규격서별 담당자 문의 바람

3.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시 o 기술성 평가 시 해당 장비의 출력물 적합성 제시(측정범위, 정밀도 등)	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증(유지보수)을 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획(1년간 하자보증(유지보수) 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시 -납품계획 및 일정, 장비 시운전 계획 등	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

3.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 5인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

4. 납품업체 준수사항

4.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

4.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 입찰에 참가하기 전, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 입찰자격을 갖추고 국가종합전자조달시스템 입찰참가 자격을 등록한 업체로서  흑연가열판시스템(세부품명번호: 4110240401)으로 입찰참가 등록한 업체이어야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

4.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

4.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

4.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

4.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

4.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

- 동 장비의 설치완료 및 하자담보책임기간 완료 후 동 장비에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 봅니다.

4.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

4.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

4.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

5. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품가능 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세 부 품 명	단위	수량
01	4110240401 (41102404)	흑연가열판시스템	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) ▪ 각종 중금속 분해와 크롬6가 동시 분해를 위한 산, 알카리 분해, 액비/퇴비 산 분해, 질소/중금속 동시 분해에 응용 가능 ▪ 흑연소재사용으로 오염방지 및 코팅으로 유해가스에 대한 부식방지 ▪ 터치스크린컨트롤러 사용으로 분해시간 단축 Ⅱ. Specification (세부규격): 1. 온도 : 250℃ 또는 이상 2. 사이즈 ▪ 흑연 가열판(산 저항을 위한 코팅처리 흑연) : 400x300x35mm 또는 이상 ▪ 흑연 블록 : 400x300x32mm 또는 이상 ▪ 흑연 가열판 보호 Plate : 400x300x7mm 또는 이상 3. 온도 조절기 ▪ 온도 및 시간 타이머 조절 가능 ▪ 과열경고, 온도설정 오류 경고, 종료 알림을 알람으로 통보 가능 4. 파워 : 2Kw 5. 흑연 가열판 보호Plate는 흑연 재질로 산이나 여러 용액이 흑연 가열판에 떨어지는 것을 보호하는 기능을 함 6. 안전성 : 흑연 가열판은 공인된 기관에서 안전성(전기, 전자) 테스트를 받은 제품이어야 함 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 흑연 가열판(본체, 콘트롤러 포함)--------------------------------- 1set 2. 흑연 블록 ---------------------------------------------1ea 3. 흑연 가열판 보호 Plate ------------------------------------ 1ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되. 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 각 구성 요소들은 사용상 편의 및 효율적인 관리를 위해 같은 제조사 생산 부속품으로 반드시 구성하여야 한다. 6) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 7) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 식물자원환경전공 요구자 성명 : 박원표 연락처 : 064-754-3317 성명 : 이희선 연락처 : 064-754- 3316 납품장소 : 식물자원환경전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	품 명	단위	수량
02	4321179801 (43211798)	데이터로거	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 각종 센서를 연결하여 데이터 저장 가능 2. 각종 통신 방법이 가능(USB-C/RJ-45/RS232외) 3. 내부 프로그램을 통한 연산 및 수식 가능 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 최고 측정 속도 : 1000Hz 이상 2. 아날로그 입력채널 : 16개의 SE 채널, 8개의 Diff 채널 3. A/D 컨버터 : 24 bit 4. 동작온도 : -55℃ 이하 또는 85℃ 이상 5. 입력전압범위 : ±5000mV 6. 펄스신호 입력채널 : 2개 이상 7. 여기전압 공급채널 : 4개 이상 8. 콘트롤 포트(채널확장기 제어용) : 8개 이상 9. 전원제어 채널 : 2개 이상 10. 전력소모량 : 55mA @20Hz 측정시, 이더넷 연결시 48mA 11. 통신 : 직접연결, 3G, LTE, Ethernet, 전화선, 전용선, RF무전기, bluetooth, 위성 12. 프로세서 :CPU Renesas RX63N (32bit,100MHz) 13. 응용분야 : 토목계측 및 구조물 모니터링, 기상센서(온도, 습도, 풍향, 풍속 등)도 연결 가능 14. 평균 전력소비량 : 1.1 mA (1 Hz scan @ 24 Vdc) 2 mA (1 Hz scan @ 12 Vdc) 57 mA (20 Hz scan @ 12 Vdc) 15. 무게 : 0.86kg 내외 16. 데이터저장용량 : 4MB SRAM + 72MB 플레쉬 메모리(16GB MicroSD 메모리 확장가능) 이상 17. 전원공급 : 10 ~ 36Vdc 입력 18. 인터넷 프로토콜 : Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT(S) Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되. 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 각 구성 요소들은 사용상 편의 및 효율적인 관리를 위해 같은 제조사 생산 부속품으로 받드시 구성하여야 한다. 6) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 7) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 원예환경전공 요구자 성명 : 박수국 연락처 : 064-754-3326 성명 : 강윤석 연락처 : 064-754-3307 납품장소 : 원예환경전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	품 명	단위	수량
03	4111170301 (41111703)	생물정립현미경	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1) 무한보정 광학시스템 2) 낮은 위치의 스테이지로 장시간 관찰시 편리한 제품 3) 뛰어난 밝기의 LED 투과조명을 사용하여 더 밝고 선명한 이미지 관찰 가능. 4) 각종 수차를 보정한 탁월한 해상도의 렌즈를 사용. 5) 2000만 화소 CCD 디지털카메라의 뛰어난 라이브 이미지로 눈으로 보는 것과 거의 동일한 이미지 획득이 가능. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 조명장치 1) 광원장치 : WHITE LED 조명, 5W, 60,000 시간 수명. 2) 전 원 : 220V/110V, 프리볼테이지 2. 재물대 1) 크 기 : 154 X 211 mm 2) 이 동 범위 : 52 X 76 mm 3) 이동손잡이 : 오른쪽 4) 140mm 낮은 높이의 스테이지 구조로 사용자의 편의성 증대 3. 회전판 : 대물렌즈 삽입구 - 4구 4. 초점조절장치 1) 동축 조동및 미동방식 2) 재물대 상하 이동범위 : 15 mm 3) 조동 1회전 : 36.8mm 4) 미동 1회전 : 0.3mm 5) 미동 미세조정: 2.5㎛ 6)대물렌즈 보호 스토퍼 5. 경통 (삼안) 1) 기울기 : 30。 2) 안폭 조절거리 : 48 - 75mm 3) 시도조절장치 내장. 4) 카메라 장착 가능 경통 ( 100:0, 0:100 - 2단계 ). 5) 경통의 높낮이 조절(2단계 조절 이상) 6. 대안렌즈 (넓은 시야) : 10X (실시야수 22) 7. 대물렌즈 1) Plcn 4X (개구수 0.10) 2) Plcn 10X (개구수 0.25) 3) Plcn 40X (개구수 0.65) 4) Plcn 100XO (개구수 1.25) 8. 집광기 : 아베 타입 (개구수 1.25) 9. 현미경용 카메라 1) 카메라 타입 : 2000만 화소(또는 동등이상) 칼라 CCD 카메라 2) 센서 사이즈 : 1인치 3) 유효 해상도 : 5440x3648 ( 20 fps ) 2736x1824 ( 60 fps ) 4) 작동 방식 : USB 3.0 작동 방식 5) Image analysis software - Live measurement tool : Length, Area, etc. 6) C-mount adapter 0.8X Ⅲ. Accessories (악세사리) 1) 현미경 본체 1개 2) 전원코드 1개 3) 커버 1개 4) 대물렌즈 4개 5) 이멀젼 오일 8CC 1개 6) 디지털 카메라 1개 7) 카메라 아답터 1개 8) 소프트웨어 1개 Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되. 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 각 구성 요소들은 사용상 편의 및 효율적인 관리를 위해 같은 제조사 생산 부속품으로 받드시 구성하여야 한다. 6) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 7) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 원예환경전공 요구자 성명 : 조영열 연락처 : 064-754-3325 성명 : 강윤석 연락처 : 064-754-3307 납품장소 : 원예환경전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	품 명	단위	수량
04	4111171201 (41111712)	역상현미경	set	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1) 무한색수차 보정 시스템으로 무한대의 영상거리를 가짐 2) 세포 및 조직 관찰에 적합한 현미경으로 다양한 Petri-dish 및 T-flask 용기 사용 가능 3) 명시야, 위상차, DIC, PlasDIC, VAREL, iHMC(improved Hoffman Modulation Contrast) 및 형광 검경 지원 가능하여야 함 Ⅱ. Specification (세부규격) 1) 본체 (1) 6개의 대물렌즈가 장착 가능한 nosepiece 또는 이상 (2) 광원 : LED, 60,000시간 수명, 셔터 기능 지원 또는 이상 (3) 초점 드라이브 ① 조동나사 : 4㎜/rotation 또는 이상 ② 미동나사 : 0.4㎜/rotation 또는 이하 ③ 총 초점거리 : 13㎜ 또는 이상 (4) 자동절전 : 15분간 사용하지 않을 시 자동절전 (5) 침수방지 : 액체가 본체 내부로 침수하는 것을 사전 차단 (6) 지원검경 : 명시야(Brightfield), 암시야(Darkfield), 형광(Fluorescence), 위상차(Phase-contrast), DIC(Differential Interference Contrast), PlasDIC(DIC for plastic container), VAREL(Variable Relief Contrast), iHMC(improved Hoffman Modulation Contrast) (7) 빛 분할 : 왼쪽 포트에 현미경용 디지털 카메라 장착, 100:0/0:100 또는 이상 (8) PlasDIC 검경 ① 플라스틱 용기의 DIC contrast 지원 가능 ② 하나의 대물렌즈로 위상차 및 PlasDIC 함께 지원 가능 ③ 10x - 63x의 대물렌즈 배율 지원 또는 이상 (9) DIC 지원 홀 : 6개 또는 이상 (10) 본체만으로도 이미지 촬영 가능 : PC없이 본체의 구동 버튼으로 이미지 촬영 및 저장 2) 삼안경통 (1) 45˚ 관찰 튜브 (2) 시야수 : 23㎜ 또는 이상 (3) 관찰 높이 조절 지원 : 25㎜ 및 50㎜ 또는 이상 3) 대안렌즈 (1) 배율 : 10x (2) 시야수 : 23㎜ 또는 이상 (3) 디옵터 : 사용자의 시력에 따라 양쪽 모두 초점 조절 (4) 안경 착용자도 관찰 영역의 가장자리까지 지원 4) 재물대 (1) 재물대 크기 : 232 x 230㎜ 또는 이상 (2) 이동범위 : 114 x 73㎜ 또는 이상 (3) X, Y 이송 장치 ① 길이 : 150㎜ 또는 이상 ② 연장 길이 : 15㎜ 연장 또는 이상 (4) 마운팅 프레임 ① 세포배양을 위한 다양한 마운팅 프레임 : 직경 95㎜ ② 그리드 챔버용 마운팅 프레임 : 76 x 26㎜ ③ 페트리디쉬용 마운팅 프레임 : 직경 88, 65, 54, 36㎜ or more ④ 슬라이드용 마운팅 프레임 : 76 x 26㎜ 5) 집광기 (1) 장초점 집광기 : NA 0.4 또는 이상 (2) 작업 거리 : 53㎜ 또는 이상 (3) T-flask 사용을 위한 집광기 위치 변경 6) 대물렌즈 (1) 대물렌즈 5배 : NA 0.16, Ph1, thread 27㎜ 또는 이상 (2) 대물렌즈 10배 : NA 0.3, Ph1, thread 27㎜ 또는 이상 (3) 대물렌즈 20배 : 장초점, NA 0.4, Ph2, thread 27㎜ 또는 이상 (4) 대물렌즈 40배 : 장초점, NA 0.6, Ph2, thread 27㎜ 또는 이상 (5) 모든 대물렌즈는 접안렌즈의 가장자리까지 완벽하게 보정 7) 현미경용 디지털 카메라 (1) 해상도 : 2464 x 2056 = 5.06megapixel 또는 이상 (2) 픽셀 크기 : 3.45 x 3.45um 또는 이하 (3) 센서 크기 : 2/3인치, 8.5 x 7.1mm 또는 이상 (4) 노출 시간 : 100us – 4s 또는 이상 (5) 실시간 속도 ① 2464 x 2056 : 36fps 또는 이상 ② 2048 x 2048 : 36fps 또는 이상 ③ 128 x 128 : 456fps 또는 이상 (6) 쿨링 : 25℃, 주변 온도 18~30℃ 또는 이하 (7) 인테페이스 : USB 3.0, 5Gbit/s (8) Full well capacity : 10,500 e- 또는 이상 (9) Readout noise : 2.2 e- 또는 이상 8) 소프트웨어 (1) 일반 기능 ① Bright와 dark 디자인 변환 가능 ② 측정 : 길이, 다각형, 면적, 직경, 각도, 상대적 위치, 개수, gray values ③ 이미지 및 측정값 내보내기 가능 ④ 저장 : BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF 포맷 ⑤ 간단한 툴바 ⑥ µ bar scalings : 자동 및 수동 삽입 ⑦ 문자 삽입 ⑧ 자동 저장 : 이미지 자동 저장 및 사용자 지정 파일 이름 자동 생성 ⑨ 후보정 : 대조, 밝기, 감마, 컬러, 부드러움 및 날카로움 보정 가능 (2) Z-stack 기능 : 두께가 두꺼운 시료를 단층 촬영하여 3D 이미지화 (3) 실시간 파노라마 기능 : 실시간으로 넓이가 넓은 시료의 여러 이미지를 한 장으로 이미지화 (4) 동영상 촬영 (5) 외부 이미지(TIF, JPG, BMP) 변환 제공 (6) 이미지 및 동영상 일괄 저장 제공 (7) 3개의 이미지 비교창 지원 (8) Background 잡음 제거 기능 : 이미지의 배경 잡음을 제거하여 선명한 이미지 제공 (9) 영상 Navigator window 지원 Ⅲ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되. 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 각 구성 요소들은 사용상 편의 및 효율적인 관리를 위해 같은 제조사 생산 부속품으로 받드시 구성하여야 한다. 6) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 7) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과: 바이오소재전공 요구자 성명: 김소미 연락처: 064-754-3348 성명: 강필성 연락처: 064-754-3340 납품장소: 바이오소재전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
05	4110630701 (41106307)	유전자증폭기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) - Polymerase Chain Reaction기법을 이용하여, 핵산을 인위적으로 증폭하여 주는 자동기기 - 유전공학, 생물 공학적 공통 연구 등에 사용되는 기기 - 최신 반도체 기술로 높은 온도 균일성 제공 - 컴팩트한 디자인과 경량으로 인해 실험 공간 확보 용이 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 외형 ： 185mm（W）×280mm（D）×165mm（H） 2. 중량 ： 4.3 kg 3. 전원 ： AC 100～240V、50/60Hz、6.6~3.1A 4. 설정 온도 범위 ： 4~99.9℃ 5. 샘플 용량 ： 96×0.2 ml 6. 가열 속도 ： 최대 4.5℃／초 7. 냉각 속도 ： 최대 4℃／초 8. 온도 균일성 ： ±0.5℃ (50℃) 9. 온도정확도 ： ±0.5℃ 10. 온도 표시 해상도 ： 0.1℃ 11. Gradient 온도 설정범위 ： 30～99.9℃(온도폭: 0.1~30℃) 12. Gradient 온도 차이 ： 0.1~30℃ 13. Heat Lid 온도 범위 ： 30~110℃ 14. 최대 Step 수 ： 30 15. 최대 Cycle 수 ： 99 16. 반응시간 증가/감소 ： －599~＋599s 17. 온도 증감 ： －9.9～＋9.9℃ 18. program 일시 정지 기능 ： 있음 19. 디스플레이 ： 5 인치 칼라 터치패널, 800×480 픽셀 20. 프로그램보존 수 ： ＜500 21. 심플한 디자인 설계 : 초보자도 직관적으로 쉽게 조작 가능 22. 사용 용기 : 0.2ml_tube 나 0.2ml_96well plate 모두 사용 가능 23. 설정 범위 : 12단계 설정 가능 범위 24. 블록 온도 편차 : 최대 30℃의 좌우 블록의 온도 차를 설정 가능 25. USB 메모리로 프로그램 이동 용이 26. 터치다운 기능 사용 가능(온도 증감을 조절). Ⅲ. Component(구성요소) 1. 유전자 증폭기 1set 2. 전원코드 및 터치팬 1set 3. 사용자 매뉴얼 1set Ⅳ. Accessories (악세사리) 1. 8-Stirp tube 1 box Ⅴ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되. 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 각 구성 요소들은 사용상 편의 및 효율적인 관리를 위해 같은 제조사 생산 부속품으로 받드시 구성하여야 한다. 6) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 7) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 분자생명공학전공 요구자 성명 : 오정현 연락처 : 064-754-3341 성명 : 김현우 연락처 : 064-754-3359 납품장소 : 분자생명공학전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
06	4111151701 (41111517)	분석용 저울	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) -실험실에서 많이 사용하는 분석용 정밀 분석 저울 -최소 표시 0.1mg 단위 -미세한 바람의 영향을 방지하기 위하여 측정부를 유리로 덮여있어야 함. -무게 교정이 자동으로 보정되어야 함. -정밀한 측정값을 데이터로 받을 수 있게 프린트 및 PC로 연결 가능하여야 함. Ⅱ. Specification (세부규격) 1- 1. 넓은 측정실이면서도 외형은 콤팩트 1- 2. 1 / 2,200,000 의 고정밀도 1- 3. 고속계량 및 정확성 1- 4. 다양한 환경설정 메뉴 (환경 최적화 기능) 1- 5. 간단한 조작 1- 6. 對流(공기의 흐름)의 영향을 최소화한 높은 안정성 1- 7. 정밀한 감도로 미세중량 측정 가능 1- 8. 프린터 연결시 인터페이스(INTERFACE)가 필요 없음 1- 9. 높은 보안 관리 기능 (사용자명 및 비번입력) 1- 10. GLP, GMP 등급에 맞는 출력 제공 (프린터기 필요) 1- 11. 최소측정 알람기능 1- 12. EL Display 창 1- 13. 정기점검 기능 1- 14. 감도조절기능 (안전성 & 반응속도) 1- 15. 비중측정 KIt 및 정전기 제거장치 내부 장착 및 사용 가능 1- 16 . balance key software 연동 가능 1- 17 . RS-232C interface 기능 내장 (PC연동 소프트웨어) 1- 18 . USB Interface 기능 내장 1- 19 . 계수 측정 (Piece counting)기능 내장 1- 20 . 캐롯 측정 (carat Measurement)기능 내장 1- 21 . 비중 측정 계산 소프트웨어 기능 내장 1- 22 . Standard Below-weight Hook 기능 포함 1- 23 . ISO calibration report 출력 가능 2- 2. 최대표시중량 : 220 g 2- 3. 최소정밀도 : 0.1 mg (1눈금의 값) 2- 4. 재현성(REPEATABILITY) : ± 0.2 mg 2- 5. 용기제거범위(TARE) : 최대값 까지 2- 6. 사용온도 및 습도범위: 5 ∼ 40 ℃, 25 to 85% 2- 7. 접시 크기 : Ø 91 mm 2- 8. 본체 크기 : 가로(W) 213 x 세로(D) 356 x 높이(H) 338 mm 2- 9. 중 량 : 6Kg 2- 10. 전 원 : 220 V AC 아답타(ADAPTOR) 12 V/1 A Ⅲ. Component(구성요소) 1. 전자저울 메인 장치 1set 2. 전원코드 및 매뉴얼 1set Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되. 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 각 구성 요소들은 사용상 편의 및 효율적인 관리를 위해 같은 제조사 생산 부속품으로 받드시 구성하여야 한다. 6) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 7) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. 요구 학과 : 분자생명공학전공 요구자 성명 : 오정현 연락처 : 064-754-3341 성명 : 김현우 연락처 : 064-754-3359 납품장소 : 분자생명공학전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성(적합성)

2) 제안의 범위 및 목적물의 특징과 장점

3) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 기술성 평가(해당 장비의 출력물 적합성)

- 해당 장비에 대한 기술/품질인증

- 연구 목적과의 적합성

- 측정범위, 정밀도 등

3) 시스템 성능의 우수성

4) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품계획 및 일정

3) 장비 시운전 계획

4) 납품 후 기술 교육 계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 해당장비 품질 보증 계획

2) 향후 성능향상(업그레이드) 방안

3) 시스템 유지보수 및 인력운영 계획

4) 신속 AS 대응 가능여부

5) 품질보증계획의 적정성

6) 주요 부품 수급계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

(단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외)

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10점
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5점
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9점
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7점

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2025년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하